**Eni doplňuje svoji řadu o i-Sint XEF 0W-20**



**Tento motorový olej je nejnovějším přírůstkem do populární řady motorových olejů 0W-20. Eni i-Sint XEF 0W-20 je plně syntetický motorový olej a splňuje nebo překračuje specifikace značek jako BMW, Mercedes, Opel, Ford, Jaguar, Landrover, Chrysler and FIAT.**

Výrobci automobilů se stále častěji rozhodují pro motorový olej 0W-20. Tento typ motorového oleje aktivně přispívá k úsporám paliva a pomáhá snižovat dopad na životní prostředí díky své vynikající tekutosti.

Specifikace 0W-20 pomáhá zajistit neuvěřitelně nízké vnitřní tření při studených startech, aniž by byla ohrožena kvalita mazání při nízkých teplotách. Eni i-Sint XEF 0W-20 je také formulován tak, aby díky odolnému olejovému filmu také chránil pohyblivé čáti motoru pod vysokým tlakem a vysokými teplotami.

**Vysoký výkon**
Eni již má ve svém sortimentu několik variant v řadě i-Sint 0W-20 (mimo jiné zejména pro Volvo a Volkswagen a různé japonské výrobce). Eni i-Sint XEF 0W-20 je rozšířením řady motorových olejů s touto viskozitou.

Eni i-Sint XEF 0W-20 je plně syntetický (Top Synthetic) a může být použit ve vysoce výkonných zážehových a vznětových motorech, v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech.

*Eni i-Sint XEF 0W-20 splňuje specifikace pro:*

*ACEA C5*
*API SN PLUS RC*
*Ford WSS-M2C947-B1*
*ILSAC GF-5*
*JLR.03.5006-16*
*Opel Vauxhall OV0401547*
*MB 229.71*
*BMW LL-17 FE+ (Schválen)*
*Splňuje specifikace pro Chrysler MS-12145*
*Splňuje specifikace pro FIAT 9.55535-GSX*

[Klikněte zde](https://oilproducts.eni.com/cz_AT/Oblasti/maziva/automobilova-maziva/osobni-automobily/motorove-oleje/eni-i-sint) pro více informací o i-Sint XEF 0W-20.